



Aprimoramento de HD (Winchester) para computadores



 



                                                FIGURA 2

Desenvolvi um novo tipo de Winchester, (Hard Disk) para computadores de alta velocidade. Os HD's atuais só aumentaram a capacidade, melhoraram o tempo de acesso, mas ainda conservam a mesma tecnologia básica dos antigos HD's Seagate de 5 Mb (!!!). A limitação agora é o princípio de leitura e gravação, que é feito utilizando-se cabeças móveis para acessar as informações. Um dos modelos mais recentes, pode ser visualizado na figura 1. Nela vemos um disco rígido composto de várias camadas, sendo que cada disco tem acesso por duas cabeças móveis, uma superior e outra inferior. O braço móvel leva a cabeça de leitura até a posição onde estão os dados e aí são efetuadas leituras/ gravações. 

Desvantagens dos atuais HD´s:

a) É necessária uma enorme precisão para o acerto da posição das cabeças móveis, para que coincidam exatamente no lugar onde estão os dados.

b) Este processo de procura limita a velocidade da transferência de dados

c) Qualquer pancada no HD empena o braço, danificando a peça

d) O processo de procura dos dados é seqüencial (Lento)

e) Longos tempos de formatação

f) Longos tempos para execução do Scandisk

g) Longos tempos para execução do Defrag

h) Idem para instalação de programas 

I) Idem para a carga do sistema operacional e execução de programas que usam a memória virtual,etc.

 

A invenção a que me refiro neste artigo, é uma modificação do sistema de braços móveis, transformando-os em braços fixos, consequentemente com as múltiplas cabeças fixas em trilhas predeterminadas. Neste caso, o braço móvel passa a não mais existir, sendo substituído por braços fixos e múltiplas cabeças fixas. O controle da leitura e gravação passaria a ser exercido por um Chip que controlaria eletronicamente a posição das informações e qual das cabeças fixas seria acionada.

Vantagens:

1. Acesso extremamente rápido às informações 

2. Formatação, scandisk e defrag quase que instantâneos 

3. Durabilidade do equipamento extremamente multiplicado 

4. Confiabilidade muito superior 

5. Custo semelhante à antiga tecnologia

Obs.: Este documento está registrado desde 2004 no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Belo Horizonte.





